ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

TÊN NĂNG LỰC: F054-Kiến thức chuyên ngành CNTT

CẤP ĐỘ: 3

- Có thể cấu hình được các ứng dụng CNTT trong phạm vi công việc được phân công;

1. CÂU HỎI MC
2. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/chị cho biết khi telnet vào các thiết bị mạng bằng phần mềm SecureCRT, cổng mặc định được sử dụng là bao nhiêu? | | | | | | | | | | MC | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | | | 1. Answers | | | | Hints/Feedback | | | Grade | | | |
|  | | | 20 | | | |  | | | 0 | | | |
| B | | | 21 | | | |  | | | 0 | | | |
| C | | | 22 | | | |  | | | 0 | | | |
| D | | | 23 | | | |  | | | 100 | | | |
| Anh/chị cho biết khi telnet vào các thiết bị mạng bằng phần mềm SecureCRT, để bắt đầu thực hiện ghi log phiên làm việc hiện tại phải lựa chọn gì? | | | | | | | | | | MC | | | |
| # | | | 1. Answers | | | | Hints/Feedback | | | Grade | | | |
|  | | | Edit/Select All | | | |  | | | 0 | | | |
| B | | | File/Print | | | |  | | | 0 | | | |
| C | | | File/Trace Option | | | |  | | | 0 | | | |
| D | | | File/Log Session | | | |  | | | 100 | | | |
| Anh/chị cho biết khi giám sát các gói tin theo thời gian thực sử dụng Wireshark, để lọc các gói gửi đến từ địa chỉ IP 10.149.100.200, ta phải đặt filter như thế nào? | | | | | | | | | | MC | | | |
| # | | | 1. Answers | | | | Hints/Feedback | | | Grade | | | |
|  | | | ip.src == 10.149.100.200 | | | |  | | | 100 | | | |
| B | | | ip.dst == 10.149.100.200 | | | |  | | | 0 | | | |
| C | | | ip.addr == 10.149.100.200 | | | |  | | | 0 | | | |
| D | | | ip.dst\_host==10.149.100.200 | | | |  | | | 0 | | | |
| Anh/chị khi sử dụng Total Commander để tạo nhanh một kết nối FTP, cần vào menu nào? | | | | | | | | | | MC | | | |
| # | | | 1. Answers | | | | Hints/Feedback | | | Grade | | | |
|  | | | File | | | |  | | | 0 | | | |
| B | | | Command | | | |  | | | 0 | | | |
| C | | | Help | | | |  | | | 0 | | | |
| D | | | Net | | | |  | | | 100 | | | |
| Anh/chị cho biết để sử dụng filezilla kết nối vào file server của VNPT, ngoài username/password bạn phải cung cấp những thông tin nào? | | | | | | | | | MA | | | | |
| # | | 1. Answers | | | | Hints/Feedback | | | Grade | | | | |
|  | | Địa chỉ IP 10.1.3.1 | | | |  | | | -100 | | | | |
|  | | Địa chỉ IP 10.1.2.222 | | | |  | | | 100/2 | | | | |
|  | | Cổng 22 | | | |  | | | 100/2 | | | | |
|  | | Cổng 23 | | | |  | | | -100 | | | | |
| Anh/chị cho biết khi giám sát các gói tin theo thời gian thực sử dụng Wireshark, để tạo nhanh lọc các gói gửi đến từ cùng một địa chỉ như hình vẽ dưới cần thực hiện các thao tác nào? | | | | | | | | | | | | MA | | |
| # | | | | 1. Answers | | | | Hints/Feedback | | | | Grade | | |
|  | | | | Nhấp chuột phải vào địa chỉ nguồn | | | |  | | | | 100/2 | | |
|  | | | | Nhấp chuột phải vào địa chỉ đích | | | |  | | | | -100 | | |
|  | | | | Chọn Apply as Filter/Selected | | | |  | | | | 100/2 | | |
|  | | | | Chọn Apply as Filter/Not Selected | | | |  | | | | -100 | | |
| Anh/chị cho biết sử dụng phương thức telnet để quản lý thiết bị từ xa có đảm bảo mã hóa đường truyền hay không? | | | | | | | | | | | TF | |
| # | 1. Answers | | | | Hints/Feedback | | | | | | Grade | |
|  | True | | | |  | | | | | | 0 | |
|  | False | | | |  | | | | | | 100 | |